5.1mm Au-plated Tungsten 25 μm diameter

2 layers of 12.7 μm Kapton 5.1 μm adhesive 0.1 μm Cu inner lining 4 x 10^{- 4} X_0 per plane