- 52.99pV

- 5V

0

Tail
Cancellation

U163A

MAX907CPA/MXM

2

3

48

1 -

+

V-V+

OUT

+5V

0

V4 200m

R177 301

17.04mV

0

- 5V

C10 10n

I3 I1 = 0 I2 = 500u TD1 = 500ns TC1 = 10ns TD2 = 0 TC2 = 150ns

buf

R39 301

0

straw_wire

0

R179 330

V3 - 5V ampl

Discriminator

0 199.9mV

0

R35 0.7

R37 1k

R1

22.1

+5V

+5V

0

R30 20000k

I1 I1 = 0 I2 = 500u TD1 = 100ns TC1 = 10ns TD2 = 0 TC2 = 150ns

1.900KV

filt TX2

+5V in

I2 I1 = 0 I2 = 500u TD1 = 300ns TC1 = 10ns TD2 = 0 TC2 = 150ns

0

R176 301

R26 200

R3 100

0

0

V2 +5Vdc

Q1 BFR92A/PLP switch

1.900KV

- 135.8mV

0

118.4uV

R178 301

U160

AD8009an/AD

3

2

74

6 +

-

V+V-

OUT

0

Gain 10

- 5V

0

comp2

R170 301

0

V1 1900Vdc

R34 0.7

0

1.900KV C1 10p

R45 390

<Doc> <RevCode>

CKM- Straw Front End Amplifier & Discriminator A 1 1 Thursday, March 06, 2003

Title

Size Document Number Rev

Date: Sheet of

0

U162

AD8009an/AD

3

2 6 +

- OUT

R38 499

5.000V

- 14.52mV out

18.32mV

C14 47p